# Monroy Martos Elioth 2CM6

1.- Filtro Pasabajas fc=10k Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:

2.- Filtro Pasabandas fc=1k Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:

3.- Filtro Pasaltas conectado al filtro Pasabajas



Gráfica de respuesta en frecuencia:

4.- Ecualizador estéreo.

Filtro pasabandas fr=128 Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:

Filtro pasabandas fr=256 Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:

Filtro pasabanda fr=512 Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:

Filtro pasabanda fr=1024 Hz



Gráfica de respuesta en frecuencia:



Gráfica de respuesta en frecuencia: